**Pytania Gimnazjum**

1. Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego ZSOP odbywa się:
   1. 1 raz na 2 lata
   2. 1 raz na 3 lata,
   3. 1 raz na 4 lata,
   4. **1 raz na 5 lat**
2. Minimalna szerokość drogi pożarowej w obrębie miasta to:
   1. 6 m,
   2. 4,2 m,
   3. **3,5 m,**
   4. 3,2 m
3. Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to :
   1. tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,
   2. system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,
   3. **krótka linka z hakiem do zabezpieczenia linii wężowych,**
   4. lina asekuracyjna używana podczas prac na wysokościach.
4. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:
   1. A, B, C, D, E, F
   2. A, B, C, D
   3. A, B, C, D, E
   4. **A, B, C, D, F**
5. Które z wymienionych niżej taktycznych oznaczeń pojazdów pożarniczych dotyczy samochodu gaśniczego średniego?
   1. GCBA,
   2. GLBAM,
   3. **GBA,**
   4. GLM.
6. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu DN80 co najmniej:
   1. 5 dm3/s
   2. **10 dm3/s,**
   3. 10 dm3/min,
   4. 15 dm3/min
7. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
   1. **WP 2-150**
   2. PWP 2-75
   3. PP 2-12
   4. GP 8 – 12
8. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
   1. dowódcy zastępu,
   2. dowódcy sekcji,
   3. **prądownika,**
   4. kierującego działaniami ratowniczymi.
9. Pojęcie klasy odporności ogniowej dotyczy:
   1. **elementu budynku,**
   2. budynku,
   3. materiału budowlanego,
   4. terenu.
10. W Powiatowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo Pożarniczych w każdej konkurencji startuje:
    1. 6 zawodników
    2. 7 zawodników
    3. 8 zawodników
    4. **9 zawodników**
11. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
    1. jednym poziomie – poziomie centralnym.
    2. dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
    3. **trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.**
    4. czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
12. Czujnik bezruchu to:
    1. sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach,
    2. **sprzęt osobisty ratownika PSP**
    3. urządzenie do poszukiwania osób pod gruzami budynku,
    4. element detekcyjny Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
13. Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości:
    1. ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu,
    2. **ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu,**
    3. powyżej 55 m nad poziomem terenu lub ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
    4. do 12 m nad poziomem terenu.
14. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
    1. 12 VI.1975 r.
    2. 3 VII.1980 r.
    3. **24 VIII.1991 r.**
    4. 3 XI 1992 r
15. Co oznacza pojęcie „szybkie natarcie”
    1. szybką akcję strażaków w celu ugaszenia pożaru,
    2. **linię gaśniczą trwale połączoną z wyznaczoną nasadą tłoczną samochodu gaśniczego,** gotową do natychmiastowego użycia,
    3. gaszenie pożaru przy pomocy gaśnicy,
    4. dotarcie do miejsca pożaru w ciągu mniej niż 5 minut.
16. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
    1. 5
    2. 6
    3. 7
    4. **8**
17. Koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej ponosi:
    1. Wojewoda
    2. Powiat
    3. Państwowa Straż Pożarna
    4. **Gmina**
18. Piany gaśnicze przeznaczone są do gaszenie pożarów grup:
    1. **A i B**
    2. B i C
    3. C i D
    4. A i D
19. Niagara to kryptonim oznaczający:
    1. **Stanowisko wodne,**
    2. Stanowisko gaśnicze podczas działań w obronie,
    3. Stanowisko gaśnicze podczas pracy prądem rozproszonym,
    4. Stanowisko gaśnicze podczas działań w natarciu.
20. Wysysacz może służyć do:
21. usunięcia powietrza z linii ssawnej w celu zassania wody prze pompę,
22. zassania środka pianotwórczego w celu uzyskania wodnego roztworu środka pianotwórczego,
23. uzupełnienia środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu
24. **wyssania wody z zalanych pomieszczeń np.: piwnic.**
25. Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” została ustanowiona przez:
    1. Prezydenta
    2. Sejm
    3. **Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji**
    4. Komendanta Głównego PSP.
26. Skrót SKn oznacza:
    1. **samochód specjalny kontenerowy**
    2. samochód specjalny kwatermistrzowski
    3. samochód specjalny kwarantannach (dekontaminacji zbiorowej)
    4. samochód specjalny do ratownictwa kolejowego.
27. W oznaczeniu samochodu pożarniczego GBAPr-2/16/750, liczba 750 oznacza:
    1. wydajność agregatu proszkowego 750 kg/min
    2. wydajność autopompy 750 l/min
    3. **masę proszku w zbiorniku samochodu**
    4. maksymalne ciśnienie dwustopniowej autopompy
28. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
    1. **nr rozpoznawczy ONZ ( UN ) substancji,**
    2. nr transportu,
    3. nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa.
    4. Numer klasyfikacji SEVESO
29. W zawodach Młodzieżowych drużyn pożarniczych występują następujące przeszkody w rozwinięciu bojowym:
    1. **rów wodny, ściana 0,7 m, tunel i kładka**
    2. rów wodny, ściana 0,7 m , tyczki i kładka
    3. równoważnia, ściana 0,7 m, rów wodny i płotek,
    4. płotek, ściana 0,7 m, tunel i kładka.
30. Będąc świadkiem napadu drgawek u osoby na ulicy należy
    1. Wezwać Pogotowie Ratunkowe.
    2. Przy pomocy długopisu rozchylić usta poszkodowanego umożliwiając oddychanie
    3. Przytrzymać ciało starając się wyhamować drgawki.
    4. **Chronić głowę i podtrzymać drożność dróg oddechowych.**
31. Oddechu zastępczego metodą usta – usta nie wolno wykonywać gdy:
    1. Poszkodowany jest pijany.
    2. Poszkodowany jest chory na cukrzycę.
    3. **Poszkodowany wypił środki ochrony roślin.**
    4. Poszkodowany jest kobietą w ciąży.
32. Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” został ustanowiony:
    1. **przed II wojną światową**
    2. w roku 1956
    3. w roku 1991
    4. w roku 1995.
33. Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?
    1. tylko pianą średnią wytworzoną z środka pianotwórczego AR,
    2. tylko prądem mgłowym wody
    3. **tylko proszkami gaśniczymi typu D**
    4. każdym z wyżej wymienionych.
34. Sprzęt pożarniczy to:
35. sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru.
36. sprzęt służący do prowadzenia akcji, ratowania ludzi i mienia.
37. **przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne podczas akcji.**
38. sprzęt posiadający dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez specjalną jednostkę certyfikującą.