**Pytania Gimnazjum**

1. Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego ZSOP odbywa się:
	1. 1 raz na 2 lata
	2. 1 raz na 3 lata,
	3. 1 raz na 4 lata,
	4. **1 raz na 5 lat**
2. Minimalna szerokość drogi pożarowej w obrębie miasta to:
	1. 6 m,
	2. 4,2 m,
	3. **3,5 m,**
	4. 3,2 m
3. Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to :
	1. tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,
	2. system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,
	3. **krótka linka z hakiem do zabezpieczenia linii wężowych,**
	4. lina asekuracyjna używana podczas prac na wysokościach.
4. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:
	1. A, B, C, D, E, F
	2. A, B, C, D
	3. A, B, C, D, E
	4. **A, B, C, D, F**
5. Które z wymienionych niżej taktycznych oznaczeń pojazdów pożarniczych dotyczy samochodu gaśniczego średniego?
	1. GCBA,
	2. GLBAM,
	3. **GBA,**
	4. GLM.
6. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu DN80 co najmniej:
	1. 5 dm3/s
	2. **10 dm3/s,**
	3. 10 dm3/min,
	4. 15 dm3/min
7. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
	1. **WP 2-150**
	2. PWP 2-75
	3. PP 2-12
	4. GP 8 – 12
8. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
	1. dowódcy zastępu,
	2. dowódcy sekcji,
	3. **prądownika,**
	4. kierującego działaniami ratowniczymi.
9. Pojęcie klasy odporności ogniowej dotyczy:
	1. **elementu budynku,**
	2. budynku,
	3. materiału budowlanego,
	4. terenu.
10. W Powiatowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo Pożarniczych w każdej konkurencji startuje:
	1. 6 zawodników
	2. 7 zawodników
	3. 8 zawodników
	4. **9 zawodników**
11. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
	1. jednym poziomie – poziomie centralnym.
	2. dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
	3. **trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.**
	4. czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
12. Czujnik bezruchu to:
	1. sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach,
	2. **sprzęt osobisty ratownika PSP**
	3. urządzenie do poszukiwania osób pod gruzami budynku,
	4. element detekcyjny Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
13. Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości:
	1. ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu,
	2. **ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu,**
	3. powyżej 55 m nad poziomem terenu lub ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
	4. do 12 m nad poziomem terenu.
14. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
	1. 12 VI.1975 r.
	2. 3 VII.1980 r.
	3. **24 VIII.1991 r.**
	4. 3 XI 1992 r
15. Co oznacza pojęcie „szybkie natarcie”
	1. szybką akcję strażaków w celu ugaszenia pożaru,
	2. **linię gaśniczą trwale połączoną z wyznaczoną nasadą tłoczną samochodu gaśniczego,** gotową do natychmiastowego użycia,
	3. gaszenie pożaru przy pomocy gaśnicy,
	4. dotarcie do miejsca pożaru w ciągu mniej niż 5 minut.
16. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
	1. 5
	2. 6
	3. 7
	4. **8**
17. Koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej ponosi:
	1. Wojewoda
	2. Powiat
	3. Państwowa Straż Pożarna
	4. **Gmina**
18. Piany gaśnicze przeznaczone są do gaszenie pożarów grup:
	1. **A i B**
	2. B i C
	3. C i D
	4. A i D
19. Niagara to kryptonim oznaczający:
	1. **Stanowisko wodne,**
	2. Stanowisko gaśnicze podczas działań w obronie,
	3. Stanowisko gaśnicze podczas pracy prądem rozproszonym,
	4. Stanowisko gaśnicze podczas działań w natarciu.
20. Wysysacz może służyć do:
21. usunięcia powietrza z linii ssawnej w celu zassania wody prze pompę,
22. zassania środka pianotwórczego w celu uzyskania wodnego roztworu środka pianotwórczego,
23. uzupełnienia środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu
24. **wyssania wody z zalanych pomieszczeń np.: piwnic.**
25. Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” została ustanowiona przez:
	1. Prezydenta
	2. Sejm
	3. **Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji**
	4. Komendanta Głównego PSP.
26. Skrót SKn oznacza:
	1. **samochód specjalny kontenerowy**
	2. samochód specjalny kwatermistrzowski
	3. samochód specjalny kwarantannach (dekontaminacji zbiorowej)
	4. samochód specjalny do ratownictwa kolejowego.
27. W oznaczeniu samochodu pożarniczego GBAPr-2/16/750, liczba 750 oznacza:
	1. wydajność agregatu proszkowego 750 kg/min
	2. wydajność autopompy 750 l/min
	3. **masę proszku w zbiorniku samochodu**
	4. maksymalne ciśnienie dwustopniowej autopompy
28. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
	1. **nr rozpoznawczy ONZ ( UN ) substancji,**
	2. nr transportu,
	3. nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa.
	4. Numer klasyfikacji SEVESO
29. W zawodach Młodzieżowych drużyn pożarniczych występują następujące przeszkody w rozwinięciu bojowym:
	1. **rów wodny, ściana 0,7 m, tunel i kładka**
	2. rów wodny, ściana 0,7 m , tyczki i kładka
	3. równoważnia, ściana 0,7 m, rów wodny i płotek,
	4. płotek, ściana 0,7 m, tunel i kładka.
30. Będąc świadkiem napadu drgawek u osoby na ulicy należy
	1. Wezwać Pogotowie Ratunkowe.
	2. Przy pomocy długopisu rozchylić usta poszkodowanego umożliwiając oddychanie
	3. Przytrzymać ciało starając się wyhamować drgawki.
	4. **Chronić głowę i podtrzymać drożność dróg oddechowych.**
31. Oddechu zastępczego metodą usta – usta nie wolno wykonywać gdy:
	1. Poszkodowany jest pijany.
	2. Poszkodowany jest chory na cukrzycę.
	3. **Poszkodowany wypił środki ochrony roślin.**
	4. Poszkodowany jest kobietą w ciąży.
32. Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” został ustanowiony:
	1. **przed II wojną światową**
	2. w roku 1956
	3. w roku 1991
	4. w roku 1995.
33. Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?
	1. tylko pianą średnią wytworzoną z środka pianotwórczego AR,
	2. tylko prądem mgłowym wody
	3. **tylko proszkami gaśniczymi typu D**
	4. każdym z wyżej wymienionych.
34. Sprzęt pożarniczy to:
35. sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru.
36. sprzęt służący do prowadzenia akcji, ratowania ludzi i mienia.
37. **przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne podczas akcji.**
38. sprzęt posiadający dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez specjalną jednostkę certyfikującą.